광양제철고등학교	Gwangyang jecheol high school

플라스틱 순환과 밸류체인

30312 강지영, 30403 김상윤, 30421 윤정인

Ⅰ. 서론

탐구 동기 및 목적

우리 주변을 둘러보면 대부분 물건이 플라스틱으로 이루어져 있다. 플라스틱에는 다양한 종류가 있으며 생산이 쉽고 빨라 현대사회에서 가장 많이 사용되는 물질 중 하나라고 할 수 있다. 이에 따라 플라스틱의 폐기 문제도 심각해 지고 있는데, 플라스틱은 쉽게 생산되지만, 자연적으로 분해되기까지 매우 오랜 시간이 걸린다. 더하여, 토양이나 해양으로 유입된 폐플라스틱이 분해되는 과정에 미세 플라스틱이 되어 인간에게까지 악영향을 미칠 수 있다. 플라스틱은 생산, 소비, 폐기 모든 과정에서 환경을 오염시킬 수 있기에 이를 해결하기 위한 순환적인 구조가 필요하다. 따라서 플라스틱의 현재 경제구조에 관해 알아보고, 플라스틱의 분해 및 업사이클링 기술을 적용하여 플라스틱의 산업구조를 개선해보고자 한다.

2. 배경

가. 플라스틱의 종류

1) 폴리에틸렌(polyethylene, PE)

종류	사용
UHMWPE	베어링, 기어 등의 기계 부품, 인공관절, 방탄 조끼 및 초강성 끈
HDPE	액체 보관 용기, 쓰레기통, 배수관
LDPE	충격 방지 폼, 비닐봉지
LLDPE	전선 외장, 장남감, 뚜껑, 파이프
VLDPE	튜브, 냉동 식품 포장재, 신축성 필름

2) 폴리프로필렌(polypropylene, PP): 밀폐 용기, 도시락

3) 폴리스타이렌(polystyrene, PS): 일회용품, 컵라면 용기

4) 폴리에틸렌 테레프탈레이트(polyethylene terephthalate, PET): 생수병, 페트병

5) 폴리아미드(polyamides, PA): 방탄조끼, 운동복, 레깅스, 나일론

6) 폴리에스터(polyester, PES): 쿠션, 방석, 침구, 커튼, 가방 등

7) 폴리염화비닐(polyvinyl chloride, PVC): 랩, 필름, 일회용 그릇 등

8) 폴리우레탄(polyurethanes, PU): 합성섬유, 페인트. 속옷, 양말, 수영복

9) 폴리카보네이트(polycarbonate, PC): TV, 모니터, 휴대전화 외장 등의 소재, 건축 외장, 지붕 방음벽, 고속 열차의 창문, 자동차 헤드램프, 경찰방패, 보호 헬멧

10) 폴리염화비닐리덴(polyvinylidene chloride, PVDC): 합성 섬유 사란, 식품 포장용 필름, 천막, 어망

나. 선정한 플라스틱의 용도

1) PE(폴리에틸렌) - LDPE

: 저밀도 폴리에틸렌으로 고밀도보다 덜 단단하며 재활용이 불가한 재질로 분류.

비닐봉지, 우유병, 필름, 포장재 등에 사용

2) PP(폴리프로필렌)

: 플라스틱 중 가장 가볍고 내구성이 강해 고온에 변형되거나 호르몬 배출이 없다.

밀폐 용기, 도시락, 컵 등으로 사용.

3) PS(폴리스타이렌)

: 맛과 냄새가 없으며 가볍고 단열이 잘 된다.

일회용품, 컵라면 용기, 단열재, 가전제품 등에 사용.

다. 플라스틱 폐기 현황

폐플라스틱의 연간 발생량은 약 3백만 톤에 달하지만, 그 중 재활용되는 양은 10~20%에 불과하다.

2019년 기준 우리나라 폐기물 재활용률은 86.5%, 소각률은 5.2%, 매립률은 6.1%이다. 재활용률만 보면 어느 나라보다 분리배출을 잘하는 것으로 보이지만 실상은 그렇지 않다. 우리나라는 폐기물이 재활용 분리수거장에 들어가면 모두 재활용되었다고 집계하기 때문이다. 환경부에 따르면 실질적인 플라스틱 재활용률은 30%에 불과하다. 이물질이 묻어있거나 소재가 혼용되어있는 등 재활용하기 부적합한 쓰레기는 일반쓰레기로 분류되어 처리되기 때문에 재활용 단계까지 이어질 수 없다. 매년 플라스틱 폐기물 발생량이 증가하고 있어 폐기물의 처리 방향이 더욱 중요한 역할을 갖는데, 현재 플라스틱의 경제 구조는 선형 경제 구조로 재활용에 적합하지 않은 형태이다. 플라스틱의 선형 경제란 생산, 사용, 폐기로 이어지는 과정에서 자원의 낭비와 환경오염이 증가하는 모델이다. 플라스틱 제품은 대부분 단 한 번의 사용을 목적으로 하며, 사용이 끝나면 폐기되어 자원은 소멸하고 폐기물은 증가하게 된다.

라. 플라스틱 폐기 과정

플라스틱 폐기물이 재활용되지 않는 경우 이는 소각되거나 매립되는 경우가 많다. 폐기물은 소각시설에서 ‘반입-투입-소각-유해가스 처리-대기 배출’의 과정을 거쳐 소각되는데 이때 환경호르몬이나 대기 오염이 발생할 수 있다는 문제점이 있다. 플라스틱 소각을 통해 에너지 발전을 할 수 있어 이는 그나마 나은 방법이 될 수 있으나 온실가스 배출량이 많아 친환경적인 에너지 발전으로는 볼 수 없다.

폐기물이 매립되는 것은 가장 환경에 좋지 않은 방법이라고 할 수 있다. 그러나 2018년 기준 우리나라 폐기물 매립률은 7.3%로, 덴마크가 2017년 폐기물 53%를 소각하여 에너지를 회수하고 매립률을 1%까지 낮춘 것을 생각하면 우리나라의 매립 비중이 높은 것을 알 수 있다. 플라스틱 매립 시 분해가 오래 걸리는 플라스틱의 특성상 환경 오염을 지속적으로 일으키는 것은 물론이고, 미세 플라스틱 문제도 심각하다. 매립된 플라스틱 폐기물로 인하여 미세 플라스틱이 공기, 수돗물, 각종 음식물을 통해 인간의 몸에 들어오게 되고 이는 건강에 매우 좋지 않은 영향을 끼친다. 위와 같이 플라스틱 폐기물을 소각과 매립을 통해 처리할 경우 문제가 발생할 수 있어 더 나은 플라스틱 폐기물의 처리법이 요구된다.

Ⅱ. 본론

플라스틱 재활용 및 분해

가. 플라스틱 재활용 기술

1) 플라스틱 재활용을 재활용 방식에 따라 구분할 경우, 물리적 재활용, 열적 재활용, 화학적 재활용으로 구분할 수 있다.

가) 물리적 재활용

: 선별, 파쇄, 성형 등을 통하여 플라스틱 펠릿 및 제품으로 전환하는 방식

나) 열적 재활용

: 폐플라스틱의 가연성과 발열량을 이용하여 연료화하거나 소각하여 활용하는 방식

다) 화학적 재활용

: 화학적 분해를 통하여 연료를 회수하거나 원료 형태로 전환하는 방식

2) 플라스틱 재활용을 폐플라스틱의 발생단계에 따라 구분할 경우, 포스트 컨슈머 재활용(PostConsumer Recycled)과 프리 컨슈머 재활용(Pre-Consumer Recycled)로 구분할 수 있다.

가) 포스트 컨슈머 재활용

: 최종소비자가 플라스틱 제품을 사용한 후, 추가 사용이 불가능한 플라스틱 제품을 재활용하는 것을 의미한다. 포스트 컨슈머 재활용 플라스틱은 식음료 및 화장품 용기 등과 같은 중고 제품을 이용하여 재활용하는 것으로, 재활용 페트병, 포장 용기, 섬유 등 플라스틱 제품의 제조에 활용할 수 있다.

나) 프리 컨슈머 재활용

: 플라스틱 제품을 최종소비자가 사용하기 전, 플라스틱 제품의 생산 단계에서 발생하는 폐플라스틱을 재활용하는 것의 의미한다.

나. 플라스틱 분해 방법

1) 생물학적 분해 방법

특정 박테리아나 곰팡이를 이용해 플라스틱을 자연 분해하는 방식이다. 이러한 생물들은 플라스틱을 식물 물질로 인식하고 효소를 분비하여 이를 분해할 수 있다. 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 플라스틱을 분해하는 박테리아인 Ideonella sakaiensis는 테레프탈산을 분비하여 플라스틱을 분해한다. 생물학적 분해는 자연적인 분해 과정을 활용하기 때문에 환경친화적인 방법으로 평가되고 있다.

2) 열분해

플라스틱을 고온에서 열분해하여 유용한 에너지나 원료로 재활용하는 방법이다. 플라스틱을 가열하여 화학적 변화를 일으키고, 이로 인해 플라스틱 분자가 분해되어 가스 또는 액체 형태로 변하게 된다. 폴리스티렌과 같은 플라스틱 종류는 열분해에 적합하며, 열에 의해 분해된 폴리스티렌은 스티렌으로 재활용이 가능하다. 열분해 방식은 플라스틱을 가공하면서 에너지 생산 효율을 높일 수 있다.

3) 화학적 분해

화학반응을 통해 플라스틱을 분해하는 방법이다. 특정 화합물이나 용액을 사용하여 플라스틱 분자의 결합을 끊고 더 작은 분자로 분해한다. 화학적 분해는 다양한 종류의 플라스틱을 가공하여 재활용 가능한 원료로 바꿀 수 있는 장점이 있다.

다양한 첨가제가 들어간 플라스틱은 각각 분자가 달라 같은 성분의 플라스틱을 기계적으로 분류해 재활용하는 것은 불가능하다. 하지만, 첨가제가 들어간 플라스틱도 화학적으로 재활용할 수 있다. 플라스틱은 수만 개의 단위체가 화학결합으로 연결된 고분자 물질이다. 고분자 물질인 플라스틱을 화학적으로 분해해 원래의 플라스틱 원료인 단위체로 되돌려 재활용하는 방식을 ‘화학적 재활용(Chemical Recycling)’이라 부른다. 화학적 재활용으로 분리한 단위체는 원유에서 추출한 단위체와 같은 분자이므로, 새로운 플라스틱 제품을 생산했을 때 처음의 플라스틱과 같은

순도를 갖게 된다.

4) 광분해

특정 파장의 자외선을 플라스틱에 조사해 분해하는 방식이다. 플라스틱에 특정 파장의 자외선을 비추면 플라스틱 분자의 결합이 끊어지고 고분자 사슬이 분해된다. 폴리프로필렌과 같은 플라스틱은 자외선에 민감해 광분해에 적합하다.

마. 기계적 분해

물리적 힘을 이용해 플라스틱을 작은 조각으로 분해하는 방법이다. 분쇄기와 같은 장비를 사용하여 플라스틱을 분해한다. 작은 조각으로 분해된 플라스틱은 쉽게 가공되어 재활용될 수 있다.

다. 선정한 플라스틱 분해 방법 - 생물학적 분해 방법

1) 생물학적 분해 단계

가) 생물 열화

생물 열화란 미생물의 화학, 물리적 작용으로 인해 플라스틱의 표면적이 분해되고 플라스틱의 화학적, 물리적 특성 등이 변화되는 것이다. 생물 열화는 미생물이 플라스틱의 내구성을 떨어트릴 목적으로 대상 플라스틱의 표면에 부착되거나 군집을 형성하는 것으로 시작된다. 이를 위해서는 소수성 표면을 가진 플라스틱에 친수성 작용기를 접목해야 하는데, 표면의 소수성이 강한 폴리에틸렌과 같은 플라스틱일수록 미생물과의 표면 작용을 위해 바이오 필름의 형성이 필수적이다. 바이오 필름의 형성을 돕는 미네랄 오일은 플라스틱의 생물학적 분해를 촉진하지만 계면 활성제의 경우 바이오 필름 형성을 방해한다. 곰팡이의 경우에는 그들의 균사를 이용해서 대부분의 플라스틱의 표면에 효과적인 부착이 가능한데, 이렇게 곰팡이가 자라기 시작한 플라스틱의 표면은 부풀어 오르면서 기계적 특성이 크게 저하된다. 표면에 성공적으로 자리잡은 미생물은 플라스틱을 유일한 탄소 공급원으로 이용하면서 자라는데 초기에는 접근이나 분해가 쉬운 플라스틱의 표면에 처리된 가소제를 이용하기도 한다.

물 분자와 쉽게 결합하지 못하는 성질

분자 내에서 비슷한 성질을 띠는 원자 그룹을 묶어 분류한 것

미생물이 가혹한 환경 조건에서 생존하기 위한 생활방식의 하나로 액체나 고체 표면에 미생물들이 달라붙어 본인들만의 군집체계를 이루는 것

고분자 사슬 간 인력을 감소시켜 유연성을 높이는 첨가제

나) 생물 절단

생물 절단이란 생물 열화 단계를 거친 플라스틱이 미생물에 의해 형성된 효소나 자유라디칼에 의해 중합체에서 단량체로 전환되는 단계를 의미한다. 플라스틱 중합체의 분자량이 줄어들거나

고분자 유기물질의 기본 단위인 단량체가 둘 이상 중합되어 만들어지는 다량체

저분자 물질이 산화되는 과정을 포함하는 이 과정들로 미생물의 효소들이 저분자 물질에 효과적으로 작용할 수 있다. 미생물 효소들은 주로 플라스틱 중합체의 가수분해를 일으키는데, 플라스틱에 존재하는 글리코사이드, 에스터 혹은 펩타이드 결합의 카르보닐 탄소가 가수분해를 위한 공격의 대상이 된다.

특정 결합에 물을 끼워넣어 쪼개는 화학반응

다) 동화작용

이전의 생물 절단 단계에서 형성된 저분자 물질들이 능동적, 수동적 수송을 통해 미생물의 세포 내로 흡수되는 과정을 동화작용이라고 한다. 분해 가능한 플라스틱 중합체가 고농도로 존재 시에는 수동적 수송을 통해, 저농도로 존재 시에는 능동적 수송을 통해 흡수되며 동화작용을 위한 세포막 수송 단백질도 다양한 종류가 있다.

라) 광물화

광물화는 동화 작용을 통해 세포 내로 흡수된 플라스틱이 미생물 내에서 효소 반응을 통해 CO2, N2, CH4 혹은 H2O 같은 산화 대사 물질로 최종적으로 분해되는 것을 말한다.

2) 매개체에 따른 생물학적 분해

가) 박테리아

미생물의 순수배양, 유전자 클로닝, 빅데이터 분석을 통해 플라스틱의 생분해가 가능한 다양한 미생물 종들이 발견되었다. 이런 종들은 폐기장, 매립지, 재활용 수집소, 저온 해양, 혹은 곤충의 장기와 같은 다양한 곳에서도 공통적으로 발견되었으며 박테리아의 플라스틱 생분해 능력은 박테리아 본연의 긴사슬 지방산을 분해하는 능력에 기반하고 있다. 열가소성 플라스틱은 균일 단량체 특성상 미생물의 생분해가 더딘 것으로 알려졌는데, Ideonella sakaiensis라는 박테리아는 플라스틱 중합체를 주요 탄소 및 에너지 원으로 사용하여 PET 플라스틱을 생분해하는 것으로 밝혀졌다. 실제 자연환경에서 미생물에 의한 플라스틱 생분해 과정은 외부 요소의 영향을 많이 받기 때문에, 미생물의 생분해 능력을 향상하기 위한 연구가 많이 진행되었다. 음이온 계면 활성제나 열처리, 혹은 자외선 전처리 등도 박테리아에 의한 플라스틱의 생분해를 촉진시키는 것으로 알려졌다.

나) 방선균

방선균은 실 모양을 가지는 다양한 박테리아의 통칭으로, 다양한 생리 대사 능력으로 인해서 의약업, 식품 산업, 환경산업 등에서 적극적으로 활용되고 있다. 방선균 중 가수분해 효소와 대사

물질을 생성하는 종은 플라스틱 분해 능력이 뛰어나며 가수분해 효소는 생물학적 분해의 초기 단계인 생물 열화, 생물 절단 단계에서 표면 부착과 고분자 분해에 중요한 역할을 한다. 또한, 방선균은 다양한 플라스틱의 표면 부착과 바이오 필름 형성을 쉽게 만든다.

다) 곰팡이

곰팡이는 생물 지구 화학적 물질 순환과 영양소의 구성에 필수적인 역할을 한다. 여러 곰팡이류는 단일 배양이 아닌 여러 종이 섞여 있을 때 폴리우레탄이나 폴리에틸렌 같은 플라스틱의 분해 작용이 더 활발해지며 곰팡이류는 균사를 이용해 플라스틱 표면 부착이나 군집 형성을 쉽게 하고 hydrophobin을 분비해 소수성 플라스틱과의 부착을 촉진한다.

라) 조류

일반적으로 광합성 조류와 종속 영양 조류 모두 오염물질을 흡수하여 상대적으로 안전한 물질로 대사 변환이 가능하다. 하지만 박테리아나 곰팡이에 비해 조류는 플라스틱 분해 속도가 더디다. 그 이유로는 조류는 대기 중의 CO2를 주 탄소원으로, 태양빛을 주요 에너지원으로 사용하기 때문으로 생물 열화, 생물 절단 및 동화 작용은 가능하지만, 광물화 과정의 부족으로 최종적으로 플라스틱 생분해가 저해되는 것으로 밝혀졌다.

마) 곤충

플라스틱 중합체가 곤충류에 의해서도 분해되는 것으로 알려졌으며 곤충류의 이러한 능력은 고분자의 분해가 가능한 장내 공생 미생물에 기인한다.

3) 생물학적 분해 결정 요인

가) 고분자 특성

일반적으로 플라스틱의 분자량이 클수록 미생물에 의한 생분해는 감소하는 것으로 알려졌는데, 단량체 같은 저분자에 비해 고분자는 대사를 위한 세포 내로의 이동이 어렵기 때문이다. 또한, 분지화 정도나 결정도 같은 형태적 특성과 물리적 특성도 고분자의 생분해를 결정하는 중요한 요인이다. 분지화가 많이 발달해 곁가지가 많은 고분자는 동화작용이 늦고, 결정도가 낮아서 분자끼리 약한 결합 및 조합을 이루는 고분자일수록 분해 효소의 접근이 쉬워 생분해 효율이 높다. 고분자의 녹는점도 미생물에 의한 생분해를 결정하는 요인으로, 녹는점이 높을수록 생분해율을 떨어지게 된다. 높은 표면 친수성을 가지는 플라스틱은 습윤성을 증가시켜 높은 표면 에너지를 가지게 하고, 물과의 접촉각을 낮춤으로써 미생물의 표면 접착을 쉽게 하여 초기 군집 형성에 도움이 된다. 반대로 소수성이 높은 플라스틱은 분해 효소의 활성을 떨어뜨려 생분해를 저하한다.

고분자의 분자구조가 수목의 가지처럼 갈라져 있는 것

고체 표면이 액체와 접촉하여 축축하게 배어드는 성질

나) 환경적 요인

미생물에 의한 플라스틱의 생분해는 토양의 특성, 종류, 위치, 대기의 습도 등 다양한 환경 요인에 의해 영향을 받는다. 빛, 열, 습도, pH 나 생물 활성도는 기존 플라스틱 고분자의 분자 결합을 변화시키거나 작용기를 새로 만들어 구조적인 균질성을 감소시킨다. 일반적으로 다른 조건이 같을 경우, 해양 환경에서의 플라스틱 생분해는 육지 환경보다 훨씬 높은데, 주변의 높은 습도는 플라스틱 표면의 가용성을 증가시키고 효소에 의한 가수분해를 촉진해 플라스틱의 생분해를 돕기 때문이다. 또한, 특정 플라스틱의 경우, 대류권의 태양 복사로부터 높은 에너지를 가지는 UV 파장을 선별적으로 흡수하여 전자 활성도를 높임으로써 분자 절단이나 산화 과정을 촉진해 더 신속한 생분해가 가능하다. 육지 내부 온도가 100 °C를 넘어가는 매립지의 경우 충분한 산소와 습도가 공급될 경우, 열산화성 분해와 가수분해가 촉진되어 생분해율이 증가하게 된다. 원자의 운동 에너지 증가는 구조적 안정성을 감소시키고, 화학반응을 촉진해 분자량을 감소시키거나, 연성 및 메짐성을 줄이기도 함으로써 플라스틱 고분자의 물리, 광학적 성질을 변화시킨다.

물질의 성질이 위치에 관계없이 일정한 것.

낮은 온도에서도 물이나 액체, 약품 등에 잘 녹는 물질의 성질

물질이 탄성 한계 이상의 힘을 받아도 부서지지 아니하고 가늘고 길게 늘어나는 성질

물체가 연성을 갖지 않고 파괴되는 성질

다) 화학 약품 및 첨가물

산화 촉진제, 연소 저하제 같은 화학 약품이나 첨가물은 플라스틱의 작용기나 친수성/소수성을 변화시켜 생분해율을 변화시키거나 플라스틱의 분해 저항성을 감소시킨다. 높은 독성의 첨가물은 미생물의 활성을 줄여 생분해를 늦추며 탄소 영양원을 바꾸거나 단순한 탄소 공급원을 제공하여 미생물의 활성을 변화시키기도 한다.

라. 밸류 체인

1) 밸류체인: 생산 → 소비 → 수집 및 회수 → 분해

가) 생산 (프리 컨슈머 리사이클링)

제품 생산 → 생산 과정 폐기물 수집 → 세척 및 분쇄 → 부가 제품 생산

Pre-consumer recycle 예시

2) 소비

제품을 사용하면 소비자는 분리 배출한다.

3) 수집 및 회수

분리 배출된 폐기물을 수집한다.

4) 분해

위의 설명된 생물학적 분해 방법을 이용해 PE, PP, PS와 같은 종류의 플라스틱을 자연분해 한다.

마. 밸류체인의 경제적, 환경적 영향

구상한 밸류체인은 생산 단계에서 발생하는 폐기물을 프리 컨슈머 리사이클링 방법을 이용해 재사용한다. 이를 통해 폐기물 처리에 발생하는 비용을 절감할 수 있으며 다양한 폐기물을 소각하거나 매립하여 발생하는 문제를 방지할 수 있다. 폐기물을 재활용하기 위해서는 폐기물의 운송이 필요한데, 이 과정에서 발생하는 에너지, 시간 소모 및 비용 발생하기 때문에 프리 컨슈머 리사이클링은 이를 해결할 수 있는 방법 중 하나이다.

하지만, 프리 컨슈머 리사이클링은 제품 생산 과정에서 발생하는 폐기물을 처리하는 방법이며, 모든 플라스틱 제품을 이와 같은 방법으로 처리할 수 없기 때문에 다양한 플라스틱 처리 방법이

필요하다.

밸류체인에서는 플라스틱을 생물학적으로 분해하는 방법을 선택하였다. 이 방법은 플라스틱을 분해하기 위해 새로운 물질이나 외적 요인을 필요로 하지 않고 자연에 존재하는 미생물을 이용하여 플라스틱을 처리하여 자연친화적이다. 미생물의 플라스틱 분해 잠재력에 관한 연구에 따르면 분석  대상의 1/4이 분해 효소를 가지고 있었으며 이는 3만 가지에 이른다고 발표했다. 지난 70년 간 플라스틱 생산량이 급증하면서 미생물들은 주변 플라스틱을 먹고 사는 쪽으로 진화한 것으로 분석한다. 바다와 토양에서는 플라스틱 분해 능력이 있는 새로운 효소 약 3만 개가 발견되었으며 새롭게 발견한 효소는 새로운 방식으로 플라스틱을 분해하였다. 이는 변화한 환경에 맞춰 미생물이 진화했을 가능성을 의미한다.  효소의 수와 유형은 플라스틱의 양과 유형에 조응하는 것으로 드러났으나 플라스틱의 생산 속도와 미생물의 플라스틱 분해 속도가 맞지 않다는 것이 문제점이다. 이를 해결하기 위해 다양한 돌연변이 효소를 연구하고 있으며 생물학적 분해 방식이 분해 성능을 갖추고 개발된 미생물의 보급화가 이루어진다면 경제성 있는 플라스틱 분해 방법이 될 것이라 예상한다.

Ⅲ. 참고문헌

1. BRIC View 2023-T12, ‘플라스틱의 생물학적 분해 연구 동향, 김태진, 2023.07

2. ‘폐플라스틱을 영원히 재활용하는 꿈의 기술이 있다’, 그리니엄, 김지연, 2022.02.07

3. 2023 플라스틱 대한민국 2.0 보고서, 그린피스

4. 폴리에틸렌, 화학백과

5. 폴리카보네이트, 화학백과

6. 폴리염화비닐리덴, 두산백과

7. 디지털 서울 이슈 리포트 2020-05호, ‘1인가구 증가에 따른 일회용 플라스틱 배출 실태 분석’, 강민욱, 이상돈, 2020.09

8. 화학특허판례연구회 4분기 기술동향연구, ‘폐플라스틱의 화학적 재활용’, 한정석, 2022.11.18

9. 녹색기술센터, '플라스틱 재활용 시장 및 산업 동향과 시사점', 2022

10. 세계 미래 보고서 2024-2034, 박영숙, 제롬 글렌

11. 생글생글 784호, [과학과 놀자] ‘고분자 플라스틱 화학분해하면 새것처럼 사용’, 유가연, 2023.01.09

12. MONOB, MONO B green & sustainability

13. 한겨례, ‘플라스틱, 미생물 진화의 새로운 사다리가 되다’, 곽노필, 2021-12-16